|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| סימון | שגיאה | הורדת ניקוד |
| E1 | קידוד לא ברור | 1-3 |
| E2 | חיווט חסר משמעות | 15-20 |
| E3 | מניח, בטעות, שמוצא ה-ALU תקף על ערך קודם בשעה שה-ALU מבצע חישוב חדש | 15-25 |
| E4 | תרשים זרימה לא ברור | 1-15 |
| E5 | זמן ביצוע לא מינימלי | 1-10 |
| E6 | עלות לא מינימלית | 1-7 |
| E7 | לא עומד במשטר דינאמי ומאחסן ערך לא לוגי ברגיסטר | 10-15 |
| E8 | לא מבצע את המשימה אפילו אם מחזור השעון גדול מאוד | 5-20 |
| E9 | פתרון שגוי לחלוטין | 15-25 |
| E10 | כשלון בביצוע פקודות אחרות | 5-10 |
| E11 | אי אפשר לבצע את המשימה על ה-DP החדש | 5-15 |
| E12 | תרשים זרימה שגוי | 5-20 |
| E13 | מסלול נתונים לא ברור | 10-25 |
| E14 | מספר יחידות משדרות על אותו קו | 10-25 |
| E15 | פעולה בתרשים הזרימה שאינה ניתנת לביצוע ב-DP | 10-15 |