|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מספר טעות | מהות הטעות | ניקוד | הערות |
| 1 | קידוד לא ברור או שגוי | 1-6 |  |
| 2 | תיאור לא במבנה של תרשים זרימה | 1-3 |  |
| 3 | תרשים זרימה לא קריא | 5-13 |  |
| 4 | שגוי כאשר I=j=k או כשחלקם שווים ל 0. | 3-6 |  |
| 5 | קיים קו שמספר השערים המשדרים עליושונה מ 1. | 12 |  |
| 6 | שרטוט DP לא קריא | 5-13 |  |
| 7 | עודף מחזורי שעון | 0-6 |  |
| 8 | תרשים זרימה שגוי | 1-15 |  |
| 9 | אי אפשר לבצע את הפקודה על ה DP המשורטט | 1-10 |  |
| 10 | קלקול תוכן של אחד מהרגיסטרים | 6 |  |
| 11 | לא מקיים משטר דינמי | 5 |  |
| 12 | מניח שמוצא של לוגיקה צרופית נשאר יציב למרות שינוי בכניסות | 6-12 |  |
| 13 | הוספת אוגר למרות שאפשר להשתמש ב BPC | 0 |  |
| 14 | טעות בסמנטיקה | 3-12 |  |
| 15 | רכיב מיותר ב DP | 0-3 |  |
| 16 | חיבור לא חוקי של קווים | 5-12 |  |
| 17 | נכשל בביצוע פקודות אחרות | 5-20 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |